######### ELEGOO Mars 5 配置 #########

#循环测试Z轴
#cfg_z_move_distance	150	#单位：mm
#cfg_z_move_speed		380	#单位：mm/min
#cfg_z_move_time		120	#单位：min

#--------------温度阀值配置信息--------------------------------------
#cfg_temperature_warming		80	#警告温度阈值，温度超过此处报警提示
>cfg_temperature_out_of_range	80	#温度超过此值，关闭uv灯。

#-------------力学效应器阀值配置信息---------------------------------
>cfg_press_sensor_test		1	#用于显示阀值获取测试界面，默认不开启。

>cfg_Resin_tank_area		18214	#料槽面积(mm^2)，用于判断树脂容量
>cfg_Resin_tank_height_max		21	#料槽最大高度（mm）
>cfg_Resin_tank_height_min		4	#料槽最小高度（mm）

>cfg_Resin_level_threshold		200	#树脂液面检测阀值
>cfg_Correction_threshold		50000	#调平校正阀值
>cfg_Blocking_threshold		55000	#平台异物阻挡阀值

>cfg_blocking_check_end_position	32	#异物检测结束位置，单位mm
>cfg_blocking_check_move_speed	380	#异物检测时，电机移动速度，单位mm/min
>cfg_resin_surface_check_end_position	2	#液面检测结束位置，单位mm
>cfg_resin_surface_check_move_speed	80	#液面检测时，电机移动速度，单位mm/min
>cfg_resin_internal_check_move_speed	380	#液内检测时，电机移动速度，单位mm/min
>cfg_correction_check_end_position	-2	#自动校正结束位置，单位mm
>cfg_correction_check_move_speed	10	#自动校正时，电机移动速度，单位mm/min

#-------------LCD "信息" 内容配置------------------------------------
>cfg_system_type			EL3D-3.0.1	#系统类型名字, 只能是 ASCII 字符并不能超过50个字符

#------------LCD "服务" 内容配置---------------------------------
>cfg_facebook				@ElegooOfficial		#只能是 ASCII 字符并不能超过50个字符
>cfg_website				www.elegoo.com		#网址, 只能是 ASCII 字符并不能超过50个字符
>cfg_email				3dp@elegoo.com		#邮件, 只能是 ASCII 字符并不能超过50个字符

#============================= 基本设置 =========================
# Z轴打印范围 (单位: mm)
>Z_MIN_POS 0
>Z_MAX_POS 151

>Z_OFFSET_MAX_DISTANCE	2	#Z轴设置为0后，负方向可移动最大偏移

>Z_STOP_PRINT_POS	60	#打印完成，z轴抬升高度，-1则移动到最大位置,单位:mm。	
>Z_STOP_PRINT_SPEED	380	#打印完成，z轴抬升速度,单位:mm/min

>Pause_z1_rise_pos		3	#打印暂停时，第一段z轴提升高度(mm),此段为靠近平台段
>Pause_z2_rise_pos		57	#打印暂停时，第二段z轴提升高度(mm),此段为远离平台段
>Pause_z1_rise_speed	75	#打印暂停时，第一段电机抬升速度,单位:mm/min
>Pause_z2_rise_speed	380	#打印暂停时，第二段电机抬升速度,单位:mm/min
>Pause_z1_retract_pos	57	#打印暂停时，第一段z轴提升高度(mm),此段为远离平台段
>Pause_z2_retract_pos	3	#打印暂停时，第二段z轴提升高度(mm),此段为靠近平台段
>Pause_z1_retract_speed	380	#打印暂停时，第一段电机回程速度,单位:mm/min
>Pause_z2_retract_speed	75	#打印暂停时，第二段电机回程速度,单位:mm/min

>Stop_z1_rise_pos		3	#打印暂停时，第一段z轴提升高度(mm)
>Stop_z2_rise_pos		57	#打印暂停时，第二段z轴提升高度(mm)
>Stop_z1_rise_speed		75	#打印停止时，第一段电机抬升速度,单位:mm/min
>Stop_z2_rise_speed		380	#打印停止时，第二段电机抬升速度,单位:mm/min

>Z_manual_move_speed	380	#手动控制z轴移动速度，单位:mm/min

#============================== 步进电机设置 ============================
#电机转动方向.
>INVERT_Z_DIR                	1

>DEFAULT_Z_STEPS_PER_UNIT	 	1600	#脉冲 (steps/mm)	
>DEFAULT_Z_MAX_FEEDRATE		20	#最大速度 (mm/s)		
>DEFAULT_Z_MAX_ACCELERATION	100	#最大加速度
>DEFAULT_ACCELERATION		100	#打印时加速度		
>DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION	100	#回抽加速度		
>DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION	100	#非打印加速度	
>DEFAULT_MINIMUMFEEDRATE	0.0	#最小速度								
>DEFAULT_ZJERK 			0.4	#突变速度 (mm/s)	

#============================== 软限位设置 ===========================

>MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS	 0              # 0:可以移动到 MIN_POS以下;  1:不能移动到MIN_POS以下.
>MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS 	 1              # 0:可以移动到MAX_POS以上;  1:不能移动到MAX_POS以上;  

#限位开关类型选择(常开、常闭).
>Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING 1		
>Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING 1		

#指明限位开关的使用接口.(硬件只有一个限位接口,最大和最小限位只能二选一)
>USE_ZMIN_PLUG	0			# 1:使用; 0:不使用
>USE_ZMAX_PLUG	1			# 1:使用; 0:不使用

#==============================  归零设置 ==============================

>Z_HOME_DIR 1				# 归零方向; 1=MAX, -1=MIN :[-1,1]
>HOMING_FEEDRATE_Z        380                 # 归零移动速度 (mm/m)
>HOMING_BUMP_FEEDRATE_Z   60                 # 二次归零移动速度 (mm/m)

#===================蜂鸣器设置==========================================
>cfg_buzzer_type	1	# 0:关闭蜂鸣器；1:开启蜂鸣器							

#==================风扇设置 ============================================
>cfg_fan_ctrl      1		# 0:常开; 1:打印时开启，非打印关闭; 2:曝光时开启

#==================离型膜次数设置========================================
>cfg_exposure_total_num	60000		#阈值

#==================手动页面回零后向下走设置==================================
>cfg_move_after_home	1	#1：开启；0：关闭

#====================================================
>cfg_sensor_static_time            		5	# 单位：s
>cfg_sensor_static_threshold_set		50	# 应变片静止判定阈值
>cfg_resin_vol_compensation_val		100	#单位：ml
>cfg_step_val_of_auto_leveling			0.05	#单位：mm
>cfg_auto_level_step_times			0.5	#自动调平步进时间间隔，单位：s
#=======================================================
>cfg_get_ad_interval_time			200	#单位：ms ，移动页面获取ad值的间隔时间

#end.